**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**BUDOWLANYCH**

Nazwa zadania :

ZADANIE NR 1:

**Wymiana posadzki korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego**

ZADANIE NR 2:

**Montaż pionowych i poziomych zabezpieczeń ścian korytarza przed uderzeniem na Klinicznym Oddziale Otolaryngologii**

ZADANIE NR 3:

**Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót**

**i w trakcie rękojmi.**

Adres inwestycji: Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

 SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Data opracowania : czerwiec 2015

##### BRANŻA BUDOWLANA

Zawartość

[ROZDZIAŁ I 3](#_Toc421529716)

[~ ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY POSADZKI KORYTARZA ~ 3](#_Toc421529717)

[1. Przedmiot specyfikacji 3](#_Toc421529718)

[2. Zakres stosowania specyfikacji 3](#_Toc421529719)

[3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 3](#_Toc421529720)

[4.W składanej ofercie należy uwzględnić poniższy zakres zadania wraz z wszystkimi pracami wynikającymi z technologii. 3](#_Toc421529721)

[5. Wytyczne wykonania i odbioru robót 3](#_Toc421529722)

[6. Warunki prowadzenia robót : 3](#_Toc421529723)

[7. Kontrola jakości robót 4](#_Toc421529724)

[8. Obmiar robót 4](#_Toc421529725)

[9. Jednostki obmiarowe 4](#_Toc421529726)

[10. Odbiór robót i podstawy płatności 4](#_Toc421529727)

[ROZDZIAŁ II 4](#_Toc421529728)

[~ ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN PRZED UDERZENIEM ~ 4](#_Toc421529729)

[1. W składanej ofercie należy uwzględnić poniższy zakres zadania wraz z wszystkimi pracami wynikającymi z technologii. 4](#_Toc421529730)

[2. Wytyczne wykonania i odbioru robót : 4](#_Toc421529731)

[3. Warunki prowadzenia robót : 4](#_Toc421529732)

[4. Kontrola jakości robót : 5](#_Toc421529733)

[5. Obmiar robót : 5](#_Toc421529734)

[6. Jednostki obmiarowe : 5](#_Toc421529735)

[7. Odbiór robót i podstawy płatności : 5](#_Toc421529736)

# ROZDZIAŁ I

# ~ ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY POSADZKI KORYTARZA ~

45 45 3000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

## 1. Przedmiot specyfikacji

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji

 robót w zakresie wymiany posadzki korytarza przewidziane do wykonania w ramach

 zadania nr 1 oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót w ramach

 zadania nr 3.

## 2. Zakres stosowania specyfikacji

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające

 i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót przy wykonaniu wymiany posadzki

 korytarza.

## 3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

 W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

3.1. Wymiana posadzki korytarza Oddziału,

3.2. Wykonanie zabezpieczeń pionowych i poziomych ścian korytarza przed uderzeniem.

**ZADANIE NR 1 –** WYMIANA POSADZKI KORYTARZA KLINICZNEGO ODDZIAŁU

OTOLARYNGOLOGICZNEGO

## 4.W składanej ofercie należy uwzględnić poniższy zakres zadania wraz z wszystkimi pracami wynikającymi z technologii.

4.1. Roboty rozbiórkowe:

* Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
* Rozebranie podłoża betonowego,

4.2. Roboty izolacyjne:

* Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej,
* Ułożenie izolacji przeciwdźwiękowej,

4.3. Wykonanie nowej posadzki:

* Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z siatką stalową,
* Gruntowanie powierzchni,
* Wykonanie wylewki samopoziomującej,
* Ułożenie wykładziny typu TARKETT,
* Zgrzewanie wykładziny,
* Zabezpieczenie drzwi korytarza wykładziną TARKETT do wysokości 1,20 m.

## 5. Wytyczne wykonania i odbioru robót

* Prace powinny być wykonywane zgodnie z technologią wykonywania robót oraz wytycznymi producenta na zastosowane materiały;
* Warstwy posadzkowe należy właściwie zdylatować, zagęścić i wysezonować ;

## 6. Warunki prowadzenia robót :

 Przy wykonaniu robót remontowych posadzki korytarza obowiązują wszystkie

 przepisy BHP dotyczące prac budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość

 wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją kosztorysową, wytycznymi SST

 oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek

 odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## 7. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

* Właściwego wykonania podłoża pod wykładzinę;
* Właściwego ułożenia wykładziny Tarkett;
* Właściwego wykonania spawów/połączeń poszczególnych części wykładziny

## 8. Obmiar robót

 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach

 poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót.

## 9. Jednostki obmiarowe

 Jednostkami obmiarowymi są:

 1 m2 wykonania kolejnych warstw posadzkowych

 1 m - wykonywania połączeń/spawów

## 10. Odbiór robót i podstawy płatności

 Odbiór robót polega na:

* odbiór robót ulegających zakryciu – dotyczy prac wyszczególnionych w pkt. 1.
* odbiór końcowy prac po zakończeniu robót dotyczy jakości robót oraz zgodności z dokumentacją i technologią;
* sprawdzeniu zgodności robót z przedmiarami robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie

ofertowym. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów i pozycji tablic wyszczególnionych w Przedmiarze robót.

* Wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji zadania i przekazanie ich na płycie CD

Ceny jednostkowe obejmują

* dostawę niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

# ROZDZIAŁ II

# ~ ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN PRZED UDERZENIEM ~

45 45 0000 - 6 Roboty budowlane , wykończeniowe

**ZADANIE NR 2 –** MONTAŻ PIONOWYCH I POZIOMYCH ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN

PRZED UDERZENIEM NA KLINICZNYM ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM

## 1. W składanej ofercie należy uwzględnić poniższy zakres zadania wraz z wszystkimi pracami wynikającymi z technologii.

* 1. Montaż płyty ochronnej grubości 2 mm i szerokości 300 mm,

1.2.Montaż odbojoporęczy o wymiarach 140 mm x 76 mm,

1.3. Montaż narożników ochronnych 50 x 50 mm o kącie prostym,

 1.4.Montaż narożników ochronnych 50 x 50 mm o kacie zmiennym,

 1.5.Montaż narożników ochronnych 75 x 75 mm o kacie prostym

## 2. Wytyczne wykonania i odbioru robót :

* Prace powinny być wykonywane zgodnie z technologią wykonywania robót oraz wytycznymi producenta na zastosowane materiały;

## 3. Warunki prowadzenia robót :

 Przy wykonywaniu zabezpieczeń ścian obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac

 budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich

 zgodność z umową, dokumentacją kosztorysową, wytycznymi SST oraz poleceniami

 zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych

 dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## 4. Kontrola jakości robót :

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

* Właściwego wykonania osłon ścian płytą ;
* Właściwego zamontowania narożników ochronnych;
* Właściwego zamontowania odbojoporęczy;

## 5. Obmiar robót :

 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych

 pozycji jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót.

## 6. Jednostki obmiarowe :

 Jednostkami obmiarowymi są:

 1 m2 wykonania osłon ścian płytą,

 1 m - wykonywania odbojoporęczy i narożników ochronnych

## 7. Odbiór robót i podstawy płatności :

 Odbiór robót polega na:

* odbiór końcowy prac po zakończeniu robót dotyczy jakości robót oraz zgodności z dokumentacją i technologią;
* sprawdzeniu zgodności robót z przedmiarami robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie

ofertowym. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów

i pozycji tablic wyszczególnionych w Przedmiarze robót.

* Wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji zadania i przekazanie ich na płycie CD

Ceny jednostkowe obejmują

* dostawę niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

 Opracował: